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1. 数据分析
文中源图的绘制所用的数据以及文章中相关数据结果计算所需的部分python代码程序。相关代码具体为：
线上路径： http://www.ocean.iap.ac.cn/ftp/ensemble/code/
本地路径：Code文件夹
(1) Step1_cal_source_err_TS_8error_source.py
计算量化0–2000m海洋热含量估算中8类主要误差源的不确定性大小。
(2) Step2_cal_source_err_Trend_8error_source.py
8个误差源在4个时间段的热含量误差趋势。
(3) Step3_cal_OHC_TS_ensemble_mean_std.py
计算大样本集合成员热含量时间序列和90%置信区间数据。
(4) Step4_cal_spatial_ensemble_OHC_grid_90CI.py
计算不同年代（十年尺度）全球及半球平均的 0–2000 米海洋热含量估算的90%置信区间宽度。
(5) Step5_cal_OHCT_EEI_TS_center6.py
计算和分析海洋热含量趋势及其不确定性，包括OHCT不确定性、海洋热含量变化率的不确定性及OHCT趋势等。
(6) Step6_cal_dOHCdt_dFS_EEI_timeseries_monthly.py
计算和对比多种地球能量收支指标，包括海洋热含量变化率、地球系统能量不平衡及地表热通量等。

2. 源图绘制
文中源图的绘制均采用python3代码及相关依赖库绘制。相关数据和代码存放路径为：
线上路径： http://www.ocean.iap.ac.cn/ftp/ensemble/code/
本地路径：Code文件夹
(1) Fig2a_plot_OHC_TS_ensemble_mean_std.py
图2a. 全球海洋上层300m、700m和2000m热含量距平。实线为基于IAP数据的中心估算值，阴影区域表示由908个集合成员计算得到的5%–95%不确定性区间。
(2) Fig2b_plot_source_err_TS_8error_source.py
图2b. 全球0–2000 m海洋热含量估算的总不确定性分解。彩色线条表示8类主要误差源各自贡献的不确定性。
(3) Fig2c_plot_source_err_TS_8error_source_var.py
图2c. 1955–2023年全球0–2000m海洋热含量的方差和协方差时间序列。彩色线条表示各主要误差源各自的方差贡献。
(4) Fig2d_plot_source_err_TS_8error_source_var_Proportion.py
图2d. 8类主要误差源和协方差项对全球0–2000m海洋热含量估算总方差的贡献比例。贡献度在年尺度上计算，以占总方差百分比的形式表示。 
(5) Fig3_plot_8error_covariance.py
基于大集合样本计算的1955–2023年全球0–2000米海洋热含量及其变化率不确定性的方差-协方差矩阵，每个单元格表示不同误差源或时间段之间的协方差。对角线元素表示方差，非对角线元素表示协方差。
(6) Fig4_plot_spatial_ensemble_OHC_grid_90CI.py
自1955年以来每十年全球0–2000米热含量区域总不确定性的演变。每个子图对应一个年代。
(7) Fig5_plot_8error_source_max_idx_grid_global_robinson.py
不同年代每个1°×1°网格中区域热含量不确定性的最大和第二大贡献者分布图。主要误差源（按类型分类，如XBT偏差、映射方法、气候态选择等）以不同颜色标示。
(8) Fig6a_plot_source_err_Trend_8error_source.py
1960–2023年、1960–1990年、1991–2023年、2005–2023年共4个时间段0–2000米热含量趋势的不确定性。 
(9) Fig6b_plot_dOHCdt_dFS_EEI_timeseries_monthly_update.py
全球海洋热含量变率的时间序列（dOHC/dt），0.9倍CERES-EEI、两种海洋表面热通量以及热含量变率与大气能量变率的对比。
(10) Fig6c_plot_dOHCdt_monthly_ensemble_8error_source.py
图6c. 全深度热含量变率的月尺度8个误差源的不确定性。
(11) Fig6d_plot_OHC_integrate_EEI_FS_TS.py
图6d. 与图6b一样，但为2005–2023年期间的趋势序列。
(12) Fig7_plot_ensemble_OHC_trend_err_90CI_grid_4period.py
图7. 1960–2023年、1960–1990年、1991–2023年、2005–2023年共4个阶段的热含量趋势不确定性的空间分布。
(13) FigS1_plot_ohc_std_vs_ensemble_number.py
图S1. 全球0–2000米热含量不确定性估算对集合样本量的依赖性。
(14) FigS2_plot_Number_of_each_step_bar_graph_used.py
图S2. 大集合样本构建中每种技术的使用频率统计。
(15) FigS3_plot_OHC_TS_ensemble_err_range.py
图S3. 自1955年以来若干选定年份集合成员的分布。
(16) FigS4_plot_OHC0_700m_2000m.py
Figure S4 in supplementary. Same as Figure 2b but for OHC0-700m and OHC700-2000m.
(17) FigS5_plot_ohc_spatial_2000m_robinson.py
图S5. 2005–2023年经过CODC-QC与WOD-QC的0–2000米平均热含量差异空间分布。
(18) FigS6_plot_Comparison_tem_ano_dis_within_2015_2023.py
图S6. 2015–2023年西北太平洋所有现场观测数据、WOD-QC后的数据和CODC-QC后数据的温度异常分布。
(19) FigS7_plot_8error_source_value_grid_global_robinson.py
图S7–S14. 自1955年以来各年代8类误差源各自的0–2000米OHC十年平均空间格局和仪器不确定性，分别为EnOI-DE格点化方法、气候态、XBT偏差订正、APB偏差订正、MBT偏差订正、BOT偏差订正、垂向插值、质量控制。

3. 文中源图
文中使用到的源图像均以*.ai、*.pdf和*.ppt等格式存储路径为：
线上路径： http://www.ocean.iap.ac.cn/ftp/ensemble/figure/
本地路径：Figure文件夹
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